Městský úřad Rokycany, odbor stavební 
Masarykovo nám. 1,337 20 Rokycany 

	Čj: 	730/0ST/07-9 
Vyřizuje: Štěpánka Čermáková 
E-mail: stepanka.cermakova@rokycany.cz Telefon: 371 706 148 

Rokycany, dne: 16.4.2007 

Žadatel: 
Příkosická zemědělská a.s. (IČ - 25179403), 604,33843 Mirošov 1 
 
	y, 	, v 
VEREJNA VYHLAS'KA 
ROZHODNUTÍ 

: 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písmo f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozhodl dne 16.4.2007 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: silážní žlaby na pozemcích: pozemkové parcely PK 722, PK 723, PK 724/2 (dle KN 729) v kat. území Dobřív, kterou podal Příkosická zemědělská a.s. (IČ - 25179403), 604, 338 43 Mirošov 1 takto: 
I. 
Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 
rozhodnutí o umístění stavby 
pro stavbu: silážní žlaby na pozemcích: pozemkové parcely PK 722, PK 723, PK 724/2 (dle KN 729) v kat. území Dobřív. 
Stavba bude obsahovat: 
Silážní žlaby pro skladování píce o sušině vyšší než 35% jímka na splaškovou vodu 
manipulační prostor 
Jedná se o povrchový silážní železobetonový dvojžlab s čelem o vnějších rozměrech 44,26x24,15 m s podélnou osou severovýchod- jihozápad a železobetonovým monolitickým dnem. Žlaby jsou neprůjezdné s přístupem po nových zpevněných komunikacích. Žlaby jsou řešeny jako speciální určené výhradně pro skladování krmivo sušině vyšší než 35% s jímkou určenou pro zachytávání srážkových kontaminovaných vod s kapacitou na 21 dnů. Kontaminované vody ze silážních žlabů budou zachyceny vtokovými šachtami u vjezdů do žlabů. Šachty jsou propojeny kanalizačním potrubím, které je zaústěno do nové železobetonové uzavřené zapuštěné jímky s vnitřní nádrží z polypropylenu. 
Pro umístění stavbv se stanoví tyto podmínky: 
1.	Stavba silážních žlabů bude umístěna ve vzdálenosti 12m a stavba jímky bude umístěna ve vzdálenosti 5,34m od stávající stavby ocelokolny (sklad sena) a souběžně s její severozápadní stěnou. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení, za jejíž úplnost, správnost a proveditelnost odpovídá projektant a která je přílohou tohoto rozhodnutí. Ing. Ivan Krysl, Agros, stavební sdružení, Částkova 74, 326 00 Plzeň, a která je přílohou tohoto rozhodnutí.(Po nabytí právní moci obdrží stavebník a obec Dobřív). 
Strana 1 

I I. 
Podle § 115 stavebního zákona 
povoluje 
stavbu: silážní žlaby na pozemcích: pozemkové parcely PK 722, PK 723, PK 724/2 (dle KN 729) v kat. území Dobřív v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy. 
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1.	Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, za jejíž úplnost, správnost a proveditelnost odpovídá projektant Ing. Ivan Krysl, Agros, stavební sdružení, Částkova 74,32600 Plzeň. 
2.	Budou splněny všechny podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ludmilou Veselou dne 27.11.2006 a splněny veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů. 
3.	Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
4.	Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a příslušné technické předpisy. 
5.	Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu oznámen název a sídlo dodavatele a dále doložen doklad o jeho oprávnění stavbu provádět. 
6.	Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2006 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
7.	Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek -Stavba povolena-, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. 
8.	Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilými osobami. 
9.	Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit ověření existence podzemních vedení a zařízení, zajistit jejich případné vytyčení u příslušných správců a respektovat jimi stanovené podmínky. 
10.	V průběhu terénních prací musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond 
11.	Pro výše uvedené stavby se podle § 11, odst. 6, zákona č. 334/92, ve znění pozdějších doplňků a změn, nebudou předepisovat odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (odnětí pro stavby pro bydlení na plochách určených k tomuto účelu schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem vždy mimo současně zastavěné území obce); 
12.	Ornice, která musí být sejmuta před zahájením stavby na celé její zastavěné ploše, bude po dokončení stavby použita ke zúrodnění zbývající části pozemku. V průběhu terénních prací musí být učiněna opatření k zabránění úniku látek poškozujících půdní fond. 
13.	Veškeré bourací práce (odstranění stávajících žlabů) na stavbě budou prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zdraví a život osob, bezpečnost a stabilita stavebních konstrukcí a aby okolí stavby 
Strana 2 

nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. 
15.	Pro stavbu budou použity pouze výrobky ověřené podle zvláštních předpisů (ust. § 156 stavebního zákona). 
16.	Na stavbě bude veden stavební deník. 
17.	Případný archeologický nález pří zemních pracích je třeba nahlásit na adresu: Západočeské muzeum v Plzni, Koterovská 162 (dle zákona Č. 20/87 Sb. ač. 242/1992 Sb., o památkové péči). 
18.	Při provádění stavby nesmí docházet k nepovolenému omezování provozu na komunikacích a k užívání veřejného prostranství bez předchozího povolení příslušného úřadu. Nesmí být nadměrně znečisťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo jiným způsobem zhoršováno životní prostředí a neodůvodněně omezována práva a právem chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb 
19.	Odpady z výstavby budou dále využity, popř. likvidovány pouze v zařízeních k tomu určených a to se souhlasem jejich provozovatelů. Na stavbě bude vedena průběžná evidence všech odpadů. 
20.	Nevyužitá výkopová zemina bez příměsí dalších odpadů a cizorodých látek bude nabídnuta provozovatelům skládek pro technické účely. 
21.	Stavba bude dokončena do 31.12.2008. 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby: 
1.	zahájení stavby - oznámí stavebnik 14 dní před započetím prací 
2.	dokončení stavby - provedení závěrečná kontrolní prohlídky 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
Po dokončení stavby stavebník požádá příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 zákona Č. 183/2006 Sb. a § 12 vyhlášky Č. 526/2006 Sb. /žádost o vydání kolaudačního souhlasu příloha Č. 5 k vyhlášce 52612006 Sb./. K návrhu přiloží zejména doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a geometrický plán zaměření stavby. Dále bude předložena průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění. 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny. 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb .. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 
Příkosická zemědělská a.s. (IČ - 25179403), 604, 338 43 Mirošov 1 
Toto rozhodnutí platí 2 roky od nabytí právní moci, jestliže nebyla stavba v této lhůtě zahájena. 
Odůvodnění 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební obdržel dne 19.2.2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby a stavebního povolení. 
Žádost byla předepsaným způsobem doložena. 
stanoviskem HZS PK ÚO Rokycany ze dne 30.11.2006 pod čj. HSPM-354-2/RO/SPD-2006. Stanoviskem KHS PK ÚP Rokycany ze dne 28.11.2006 pod zn. 24995121/06. 
Vyjádřením Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ze dne 12.12.2006 pod zn. 5533/0ŽP/06. 
Rozhodnutím Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ze dne 22.12.2006 pod zn. 5682/0ŽP/06 (vodohospodářský souhlas). 
Stanoviskem správce povodí ze dne 21.11.2006 pod zn. 2006/56223/342/Su. Vyjádřením obce Dobřív ze dne 15.11.2006 
Souhlasy vlastníků dotčených pozemků (Ing. Karel Sochor, Alena Záhořová, Věra Ettlová, Marie Vondrášková, Václav Straka) 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební opatřením ze dne 5.3.2007 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 12.4.2007 (čtvrtek) konané v místě: na místě stavby. Námitky 
Strana 3 

a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. 
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky. 
Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. 

 
 
Ing. Oldřich Dienstbier vedoucí odboru stavebního 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Rokycany. 
	Datum vyvěšení:  	Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko: 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko: 

Obdrží: 
Účastníci řízení: 
Příkosická zemědělská a.s., 604, 338 43 Mirošov 1 
Úřady. pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a seimutí: 
Město Rokycany, Odbor stavební, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 20 Rokycany 1 Obecní úřad Dobřív, 338 43 Dobřív 
Dotčené orgánv státní správy: 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚO Rokycany, Komenského 29,33701 Rokycany 1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje ,úz.pracoviště Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, 33701 Rokycany 1 
Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám 1, Střed, 33720 Rokycany 1 
Správní poplatek, vyměřený podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky l7lli) sazebníku 3 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne 13.4.2007, číslo dokladu 801399. 
Strana 4