Městský úřad Rokycany odbor stavební 
Masarykovo náměstí 1, 33720 Rokycany 

	Č.j: 	Stav. 3493/2005 
Vyřizuje: Kasal 
E-mail: rkasal@rokycany.cz Telefon: +420371706 LI17 
Stavebník: 
Rudolf Hendrych, Masarykovo náměstí 1, Střed, 33701 ROKYCANY 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Rokycany, dne: 12.4.2006 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písmo a) zákona Č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") rozhodl dne 12.4.2006 ve věci návrhu na vydání územního rozhodnutí a žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu: Elektrická přípojka, Pavlovsko, č. parcely 113/4 na pozemcích: pozemkové parcely 24/4, 113/4, 197/1 a 197/2 v kat. území PA VLOVSKO, který podal Rudolf Hendrych, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 ROKYCANY 1 takto: 
Stavba: Elektrická přípojka, Pavlovsko, č. parcely 113/4 na pozemcích: pozemkové parcely 24/4, 113/4,19711 a 197/2 v kat. území PA VLOVSKO se podle § 39 a § 66 stavebního zákona 
povoluje 
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při sloučené územním a stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, její užívání, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd. 
Popis stavby: 
Projekt řeší stavbu nové elektrické přípojky NN zemním kabelem A YKY 4B x 50 mm2 pro dům na pozemkové parcele č. 113/4 v k.ú. Pavlovsko. Kabel bude připojen na eI. síť na posledním stávajícím betonovém stožáru v ulici, který se nachází na pozemku komunikace ppč. 197/2 před domem stp. 19 (= č.p. 20). Připojení vodičů ke stávajícímu venkovnímu vedení bude provedeno pomocí univerzálních proudových svorek. Na stožár bude osazena plastová dělící skříň SVl OOIPSS 1. Kabel bude mezi vrcholem stožáru a dělící skříní uchycen ke stožáru plechovými pásky, od dělící skříně dolů bude chráněn kovovou trubkou. Trasa kabelu bude vedena zemí v komunikaci ppč. 197/2, p.č. ZE (197) = část ppč. 24/4 a ppč. 197/1 až na pozemek ppč. 113/4. Zde bude přípojka ukončena v pojistkové skříni SS200/PVC 1 , umístěné v plastovém pilíři PSPPP 11. V souběžné trase s kabelem bude uložen i zemnič. Krytí kabelu v komunikaci bude 100 cm, v zahradě 70 cm. S ohledem na nezřetelné hranice dotčených pozemků komunikace bude eI. přípojka umístěna a provedena na základě geometrického zaměření hranic dotčených pozemků komunikace. V trase stavby se vyskytují stávající podzemní inženýrské sítě. Délka trasy eI. přípojky je cca 600 m. 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1.	Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích: pozemkové parcely 24/4, 113/4, 197/1 a 119/2 v k.ú. 
Pavlovsko tak, jakje zakreslena na situačním výkresu v měř. 1 : 2880, který je součástí ověřené dokumentace. S ohledem na skutečnost, že v terénu je převážná část hranic dotčených pozemků nezřetelná, bude konečná poloha trasy eI. přípojky upřesněna na základě geometrického zaměření a vytýčení těch částí hranic výše uvedených dotčených pozemků, jejichž znalost je potřebná pro upřesnění trasy stavby. 

2.	Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, ověřenou ve sloučeném územním a stavebním řízení, za jejíž správnost, úplnost a proveditelnost odpovídá projektant a která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
3.	Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů: ELEKTRO - ZAJíČEK, Jiří Zajíček, montáže el. zařízení NN a VN, Na Husinci 893/11, 33701 Rokycany. 
4.	Odbornou způsobilost dodavatele k provádění stavby doloží stavebník nejpozději před zahájením prací zdejšímu stavebnímu úřadu. 
5. Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilými osobami. 
6.	Geometrické zaměření a vytýčení hranic pozemků dotčených stavbou v rozsahu dle bodu 1. zajistí stavebník. 
Za soulad prostorové polohy stavby s projektovou dokumentací odpovídá zhotovítel stavby. 
7.	Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. , o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a bude zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi. 
8.	Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998Sb., upravující požadavky na provádění staveb. Stavba bude provedena v souladu s ustanoveními, obsaženými v příslušných technických normách, zejména ČSN 73 30 50 - Zemní práce, ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, a v souladu s dalšími platnými předpisy pro stavby těchto vedení a zařízení. 
9.	Pro stavbu budou použity výrobky a materiály v souladu s ustanovením § 47 výše citovaného stavebního zákona. 
10.	Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit ověření existence všech podzemních vedení a zařízení, vyskytujících se v prostoru stavby, zajistit jejich vytyčení u příslušných správců a respektovat jimi stanovené podmínky. 
11.	Bude-li při provádění prací náhodně odkryta neznámá inženýrská síť, je nutno ji identifikovat. Povinností příslušného správce takto nalezené sítě bude její vytyčení v terénu v rámci staveniště ajejí protokolární předání na staveništi zhotoviteli stavby. Případné podmínky správců těchto vedení a zařízení k provádění stavby musí být plně respektovány. 
12. Na stavbě bude veden stavební deník. 
13. Vstupy na dotčené pozemky budou předem oznámeny jejich vlastníkům. 
14.	Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability případných stávajících staveb a zařízení v trase stavby, k nepořádku ani k prašnosti. 
13 Při provádění stavby nesmí docházet k nepovolenému omezování provozu na komunikacích a k UZIVal11 veřejného prostranství bez předchozího povolení příslušného úřadu. Nesmí být nadměrně znečisťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo jiným způsobem zhoršováno životní prostředí a neodůvodněně omezována práva a právem chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb. 
14. Uvedenou stavbou nesmí vzniknout žádné škody na pozemcích a stavbách. 
15.	Veškeré případné škody, vzniklé v souvislosti s prováděním stavby, je stavebník povinen bez zbytečného prodlení uhradit nebo odstranit na vlastní náklady, přičemž výše náhrad se bude řídit platnými předpisy. 
16.	Mechanizmy použité při realizaci stavby budou udržovány v řádném technickém stavu, aby nedošlo k znečištění prostředí ropnými ani jinými škodlivými látkami. 
17.	Veškeré pozemky, případně stávající stavby a zařízení, dotčené touto stavbou, musí být po jejím dokončení řádně uvedeny do původního stavu. 
2 

18.	Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný průjezd min. 3,5 m a přístup požární techniky a techniky zdravotní záchranné služby ke stávajícím pozemkům a stavbám. 
19. Při provádění stavby budou zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy pro vlastníky stávajících pozemků a staveb. 
20. Stavba ajejí okolí bude řádně zabezpečena dopravním značením pro provádění stavby. 
21.	Případné vypínání e1 proudu, spojené s pracemi na el. zařízení, bude v předstihu dohodnuto (konkrétní den i hodina) s MSS Rokycany a v dostatečném předstihu - 21 dnů - oznámeno vlastníkům všech nemovitostí, dotčených případným přerušením dodávky el. proudu. Přerušení dodávky el. proudu bude jen po dobu nezbytně nutnou, montážní práce budou prováděny bez zbytečných prodlení. 
22.	V přímé souvislosti se stavební činností v blízkosti elektrického venkovního vedení NN, které je viditelné a musí být dle zákona respektováno, nesmí dojít k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob a dále nesmí být ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy; u zemních prací je potřeba zejména dbát na dodržení stability opěrných bodů; rovněž musí být dodrženy zásady bezpečnosti dle ČSN 34 3108, zejména pak dodržení minimálních vzdáleností od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizačních prostředků v jeho blízkosti. 
23.	Povinností investora je splnit následující požadavky, které ukládá § 22 a § 23 zákona č. 20/1987Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: 
a)	Dva týdny předem ohlásit počátek zemních prací Archeologickému ústavu v Praze prostřednictvím 
ZČ muzea, odd. záchranných archeologických výzkumů, Koterovská 162, 315 01 Plzeň, tel. 377444483. 
b)	Případné archeologické nálezy během zemních prací bez zbytečného prodlení ohlásit tamtéž 
c)	Umožnit dohled a záchranný archeologický výzkum odbornému pracovníku určené organizace. 
d)	Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění dodatků a novel, po předchozí dohodě se ZČ muzeem - OZA V. 
24.	V prostoru stavby se může nacházet nadzemní vedení komunikační sítě ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Budou dodrženy podmínky stanovené touto organizací ve vyjádření č.j. 0194569/05/CPN/OOO ze dne 7.11.2005. 
Při provádění stavebních nebo jiných prací je investor nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení komunikační sítě, zejména: 
a)	Při činnostech v blízkosti nadzemního vedení komunikační sítě (NVKS) je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma NVKS tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení. Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 
1 m. Hořlavé látky smí skladovat nejméně 3 m od trasy NVKS. 
b)	Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení, kterájsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat kjiným účelům. Tato zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna. 
c)	V případě stavebních úprav v objektu nebo na něm je povinen provést průzkum a zjistit vnější i vnitřní komunikační vedení na omítce i pod ní. 
d)	Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinen respektovat výšku vedení nad zemí. Potřebnou výšku projednat se zaměstnancem ČESKÉHO TELECOMU, a.s. pověřeným ochranou sítě. 
e)	V každé situaci, kdy hrozí poškození vedení veřejné komunikační sítě (VKS) kontaktujte pracoviště ochrany sítě ČESKÉHO TELECOMU, a.s.: SOS Plzeňský kraj (tel. 377143407, 377143403, 377143412), pracoviště Solní 18, koresp. PO box č.8, 326 58 Plzeň. 
f)	Způsobené nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte poruchové službě ČESKÉHO TELECOMU, a.s. na tel. Číslo 13129. 
25.	Při realizaci stavby může dojít ke střetu s místní sítí plynovodů, jejichž výstavbu realizuje obec Dobřív. 
Stavebník zaj istí 15 dní před započetím prací opětovné předložení situace stavby k ověření výskytu místních plynovodních sítí odd. oper správy plyn. majetku ZČP, a.s., a současně si pro výkopové práce vyžádá aktuální vyjádření ZČP a.s. Kopii tohoto vyjádření předloží stavebník před započetím stavby stavebnímu úřadu. 
3 

26.	Při realizaci stavby dojde ke střetu s podzemním zařízením ve vlastnictví FERROMET GROUP, s.r.o - jedná se o vodovodní potrubí a silové el. kabely. Stavebník před započetím výkopových prací zajistí ve spolupráci s vlastníkem těchto podzemních zařízení jejich vytyčení a současně si vyžádá vyjádření pro výkopové práce. Kopii tohoto vyjádření předloží stavebník před započetím stavby stavebnímu úřadu. 
27.	Stavebník zajistí 14 dní před započetím výkopových prací aktuální vyjádření ČEZ Distribuce a.s. k existenci energetického zařízení. 
28.	Budou dodrženy podmínky, stanovené městem Rokycany - ORM ve vyjádření č.j. 4206/0RM/05 ze dne 20.9.2005: 
a)	Stavebník při kolaudačním řízení doloží geometrickým zaměřením stavby el. přípojky, že stavbaje uložena mimo pozemky města Rokycany. 
b)	Po dobu provádění prací je možno využít sousední pozemky města Rokycany s tím, že po ukončení prací budou stavební činností dotčené pozemky ve vlastnictví Města Rokycany uvedeny do původního stavu a budou písemně předány zástupci ORM (p. Jiří Hlad, tel. 371 706 154 nebo 603 425 937). 
29.	V prostoru stavby se nachází meliorační síť. Budou dodrženy podmínky, stanovené Příkosickou zemědělskou a.s. ve vyjádření ze dne 29.6.2005 a ze dne 12.3.2006: 
a)	Stavebník sdělí Příkosické zemědělské a.s. termín zahájení prací nejméně týden předem. 
b)	Před provedením výkopu bude provedena skrývka omice. 
c)	V případě poškození meliorační sítě bude provedena její obnova do funkčního stavu. 
d)	Vždy před záhozem výkopu - i v případě, že bude zához prováděn po úsecích - a též při event. opravách meliorační sítě bude přizván ke kontrole zástupce Příkosické zemědělské a.s. - p. Jelínek, tel. 777718702. 
e)	Po skončení stavebních prací budou pozemky uvedeny do původního stavu (úklid kamene, srovnání terénu aj.) 
f)	Stavebník uhradí případé škody na porostech. 
30.	Odpady z výstavby budou dále využity, popř. likvidovány pouze v zařízeních k tomu určených a to se souhlasem jejich provozovatelů. Na stavbě bude vedena průběžná evidence všech odpadů. 
31.	Nevyužitá výkopová zemina bez příměsí dalších odpadů a cizorodých látek bude přednostně nabídnuta provozovatelům skládek pro technické účely. 
32.	Dokončení stavby oznámí stavebník bez zbytečného prodlení povolujícímu orgánu a ve smyslu stavebního zákona a vyhl. 132/1998 Sb. podá návrh na její kolaudaci. K návrhu přiloží zejména doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, geometrické zaměření skutečného provedení stavby, předávací protokol ORM, zápis o odevzdání a převzetí stavby a doklady o průběžné evidenci odpadů vzniklých při realizaci záměru a o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění. 
33. Stavba bude dokončena (předpoklad) do 31.12.2007. 
V průběhu řízení nebyly účastníky vzneseny žádné námitky. 
Odůvodnění 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební obdržel dne 10.10.2005 návrh na vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení. Dne 17.10.2005 bylo řízení přerušeno. Po odstranění nedostatků podání bylo v řízení pokračováno. 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební opatřením ze dne 20.2.2006 oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 36 odst. 2 a § 61 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 34 a § 59 stavebního zákona. 
4 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu sloučeného územního a stavebního řízení posoudil návrh na vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 37 a § 62 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu sloučeného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
Pro stavbu byly doloženy následující doklady: 
- rozhodnutí MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí, č.j. 5198/0ŽP/05 ze dne 9.12.2005 
- stanovisko KHS PK - ÚO Rokycany zn. 21773/2330/21104 ze dne 8.10.2004 
- sdělení Pozemkového fondu ČR - ÚP Plzeň - jih, č.j. 3780105 ze dne 11.5.2005 a č.j. 596/06 ze dne 16.1.2006 
- vyjádření OÚ Dobřív ze dne 30.11.2004 
- vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - ÚP Plzeň č.j. PRO/960105 ze dne 2.5.2005 
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy - pracoviště Rokycany, zn. OPV/RO/51112005 
ze dne 7.11.2005 
- vyjádření Příkosické zemědělské a.s. ze dne 29.6.2005 a ze dne 12.3.2006 
- vyjádření ČESKÉHO TELECOMU č.j.0194569/05/CPN/000 ze dne 7.11.2005 
- vyjádření ZČP, a.s. - místní sítě ze dne 11.1.2006 
- vyjádření ZČP, a.s. - RS, VTP, PKO ze dne 11.1.2006 
- vyjádření VOSS s.r.o. č.j. 417/05/P/, doručené MěÚ Ro. Dne 19.12.2005 
- vyjádření Města Rokycany, odboru rozvoje města Č.j. 4206/0RM/05 ze dne 20.9.2005 
- stanovisko ČEZ Distribuce č.23041416 ze dne 31.10.2005 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j.1001426390 ze dne 7.11.2005 
- odsouhlasení projektové dokumentace ČEZ Distribuce a.s. ze dne 9.11.2005 
- informace o podzemním zařízení FERROMET GROUP, s.r.o. ze dne 5.11.2005 a ze dne 16.1.2006 
- výkresová dokumentace PD plynofikace osady Pavlovsko, poskytnutá obcí Dobřív 
Podklady byly zkoordinovány a zapracovány do výroku rozhodnutí. 
Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka, který podal odvolání. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 

Ing. Oldřich Dienstbier 
vedoucí odboru stavebního 
5 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. denje posledním dnem oznámení. 

Datum vyvěšení: 14.4.2006 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko: 
Doručí se: 
Účastníci řízení: 
Veřejnou vyhláškou 

Datum sejmutí:  28.4.2006

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko: 

Stavebník: 
Rudolf Hendrych, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 ROKYCANY 1 
Dotčené organizace: 
ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, 13034 PRAHA 3 ČEZ Distribuce,a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 PRAHA 2 
FERROMET GROUP, s.r.o., Nová Huť 204,33842 HRÁDEK U ROKYCAN 
Město Rokycany - odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Střed, 33720 ROKYCANY Obec Dobřív, Dobřív 305,33844 DOBŘÍV 
Pozemkový fond ČR ú.p. Plzeň - jih, Rychtaříkova 2173,32600 PLZEŇ 26 Příkosická zemědělská a.s., Mirošov 604,33843 MIROŠOV 
Západočeská plynárenská a.s., Ed. Beneše 70, 304 77 PLZEŇ 
Dotčené orgány státní správy: 
MěÚ Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 20 ROKYCANY Obecní úřad Dobřív, Dobřív, 338 44 DOBŘÍV 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 ROKYCANY 1 
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17, písm f) sazebníku ve výši Kč 300,00 
celkem Kč 300,00 
a byl uhrazen dne 28.2.2006. 
Správní poplatek byl uhrazen v hotovosti stvrzenkou var. symb.: 80 1261. 
Příloha: 
pro stavebníka a obec Dobřív: ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci rozhodnutí 
6